**云南医药健康职业学院富民校区项目建设扩建设备采购  
竞争性谈判文件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

1. **报价文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室建设扩建设备 | 见附件 | 批 | 1 |
| 2 | 实验室平面设计图 | 见附件 |  |  |

**注意事项：**

1. 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。
2. 附件中的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。9月11日上午9点30分富民校区看现场，联系人：王老师（13198337611） 杨老师（15288224049），未参与现场确认的公司视为放弃本项目竞谈。

3.现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍，可进行现场演示。

1. **报价方式：**现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

**（三）报价文件附件清单如下：**

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

**（2）全套报价文件请依次装订**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

**二、竞谈保证金**

1、本项目收取竞谈保证金：￥4**0000元（大写：肆万元整）**，参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：公司名称：云南景通招标代理有限公司账号：531899991013001668051开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。 （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。 （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

**三、竞谈方的资格要求**

**1.营业执照要求：**

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

**2.财务状况要求：**

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

**3.信用要求：**

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（[www.creditchina](http://www.creditchina).gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（[www.ccgp](http://www.ccgp).gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

**4.其他要求：无**

**四、其他说明**

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额  （万元） | 服务类型 | | |
| 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 费 率 | | |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

**五、竞谈文件投递信息和评审信息**

**1.竞谈文件投递信息**

**（1）文件递交截止时间：2025年9月15日下午17:00；(可提前提交)**

**（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。**

**2.评审信息**

**（1）竞谈评审时间：2025年9月16日下午14:30；**

**（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。**

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师 13198337611。杨老师 15288224049

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：李老师13700610616。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月9日

附件一：通风排气设施

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实验室通风排气安装** | **设备名称** | **参考规格型号及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 二层 2-01病理取材切片区 通风排气工程 | 通风柜顶部通风排气 | PF-201 1500m3/h，余压260Pa，功率220V/92w 排风机及排风管道 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 六层 实验室通风排气工程 区域：6-02、6-03、 6-04、6-05 | 中央台顶部通风排气 | 轴流排风机\*12套，转速1450r/min，进风口250mm，压力520-790pa，风量2000m3/h。 pp管及配件辅料 万向排气罩\*48个， 排风口\*6个， 调节阀， 配套电线、辅料安装、搬运费 | 套 | 1 |  |  |
| 顶部通风排气 | 低噪音离心风机\*1套，转速1450r/min，进风口250mm，压力520-790pa，风量3000m3/h。含防雨风帽250.出风口370\*320 pp管及配件辅料 排风口\*4个，调节阀 烟雾传感器 配套电线、辅料安装、搬运费 |
| 3 | 七层 实验室通风排气工程 区域：7-01；7-02； 7-03；7-06 | 灶台顶部通风排气 | 低噪音离心风机\*1套 pp管及配件辅料 排风罩\*1个，主体采用不锈钢，顶部可开250或315口径。 带调节阀。 配套电线、辅料安装、搬运费 | 套  套 | 1  1 |  |  |
| 中央台顶部通风排气 | 轴流排风机\*6套 pp管及配件辅料 万向排气罩\*24个，调节阀 配套电线、辅料安装、搬运费 |
| 实验台及排风 | 1、实验台：4000\*1200mm（2台） 2、实验台水池：1200\*640mm（4台） 材质：主框架采用8mm（土灰或）瓷白色耐酸碱优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，柜体经过专业雕刻机的雕刻工序和折弯工序使立柱形成 “方管结构”及“T”型结构，再经同色同质焊条焊接而成，使柜体获得很好的承重能力并且柜体具有耐酸碱性能优异，且耐候性极佳等优点。操作台面：台面材质为8MM厚PP板材质，可根据用户要求配置。柜体配件：储物柜体，铰链采用一次注塑成型的PP铰链，耐腐蚀性能好。拉手采用同质C型PP拉手，外形美观，且有多种颜色可。导轨：抽屉导轨可用同质PP板制作，或采用DTC三节静音导轨。 3、轴流风机\*2套，排风机1套，PP管道及配套电线、辅料安装、搬运费。 4、万向排气罩\*6个，调节阀 |
| 4 | 屋面 通风排气净化设备工程 | 玻璃钢离心风机 | 1、PF-801/3（3台） 15000m3/h，余压1000Pa，功率380V/11kw 2、PP活性炭过滤箱（3台） 2550\*1200\*1200 3、通风系统 镀锌风管及配件辅料 防雨百叶\*3个，调节阀、防火阀、止回阀 配套电线、辅料安装、搬运费 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 六层 危化品暂存防爆工程 区域：6-06、6-07、6-086-06、6-07、6-08、6-17 | 中央台顶部通风排气 | 1、抗碘伏PVC地面 2、防爆门、泄压窗 3、电气安装（防爆灯、防爆开关）配套电线、辅料安装、搬运费。 4、低噪音离心风机\*4套 镀锌风管及配件辅料 排风口\*4个，调节阀 PP活性炭过滤箱：4套 配套电线、辅料安装、搬运费 5、防爆空调\*4套、冷媒管道及辅材 6、静电接地系统（1套） | 套 | 1 |  |  |
| 视频监控系统 | 1、(l)包含3个球型摄像头 、网络连接硬盘三8 TB,可保存l个月内视频 资料 ,像 素≥400万 ;（2套） (2)监控 8路 主机 :l台 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 六层 化学品暂存间设备 | 消防沙箱 | 100\*100\*100cm(厚1,0mm) | 套 | 2 |  |  |
| 干粉灭器 | 1、灭火剂：ABC干粉灭火器由75%磷酸二氢铵+15%硫酸铵  2、材质 :碳钢  3、使用温度 :-20°C~+55°C  4、填装量：5+0.1kg  5、灭火级别：3A 89BCE | 套 | 3 |  |  |
| 可燃气体报警装置 | 1.—拖八主机 l台 ,永 安 电子 ,WMKY-2000T;供 电电压AC220V;工 作 电压 DC24V;信号传输距离兰1000米 ;探 测气体灵敏度快至2秒 ;扩散式 ;测量范围 0-100%LEL;测 量粘度十5%F,S;检 测气体有天然气、烷类、甲醇、汽油 、Co、 NH3、H2S等。 2.声光报警器 ,永安 电子 ,l∠、口° 3.可燃气体探测器4个 ,水安电子 ,检测气体有天然气 、烷类 、甲醇、汽油 、Co、 N H3、 H2S等 。 4.电源线,RVV2米 2.5,300m。 5.信号线,RVV2球 1.0,300m。 | 套 | 1 |  |  |
| 温湿度记录仪 | 1、产品尺寸：390\*280\*25mm  2、测量程度：温度：-40~80°C 湿度：0~99.9%RH  3、测量精度 :+0.3°C/+2%RH  4、探头规格：外置高温金属探头  5、功耗：平均＜1瓦一个月不到一度电 | 个 | 4 |  |  |
| 人体静电释放器 | 1,材质 :不锈钢  2.球体直径 :不小于 100 mm  3.球壁厚 :不小于1.5mm 4.产品总高 :不小于1100 mm 5.在人员进入危险环境或做危险性试验前 ,进行人体静 电释放 ,防止静电释放产生危害 ,产生危害 ,确保安全。配置峰呜器 ;I'ED指示灯 ;接 地线长度 2.5m;含旧定膨胀螺丝 | 套 | 1 |  |  |
| 防爆智能净气型 易燃品安全储存柜 | 外部尺寸:1960平 90o\*510 mm\*2套 可调层板汴2,双 门,容 积 170L (45 Gal),双 门/手 动 ;二 板可 调 ;双 GA机 械锁 ;黄色柜体 | 套 | 2 |  |  |
| 应急物品柜 | 包含连体化学防护服、防化手套 、防化靴 、防毒面具全面罩应急物品 | 套 | 1 |  |  |
| 毒品柜套 | 材质：1.柜体采用1.0mm厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，  气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 2.结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。 尺寸：1090\*460\*1650 电源电压：1.电源使用四节1.5V碱性电池。满压时，显示实心电池标志；欠压（电压低于4.80±0.20V）时，显示空心电池标志，并会导致开门时显示“LO-BATL”（欠压），表示欠压，提醒您更换电池。 2.如电池电压不足，可使用外接电源操作。 3.工作电流：320毫安（6.0V时）。 4.静态电流：30微安 5.工作电压：4.2~7.5V。 6.液晶屏显示电压范围：3.5~7.5V。 | 套 | 2 |  |  |
| 危化品储存柜 | 控制面板：液晶智能控制显示） 规 格：900\*515\*1850 门 型：双开门/手动（双层） 锁具配置：电子密码锁 通 风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 远控系统：可通过手机端，电脑端随时查看储存柜内部的温度，湿度，VOC浓度。 自主排风: 当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 材质：1.柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 2、顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 | 台 | 3 |  |  |
| 工业安全柜 | 规格：45加仑：外部尺寸：1650\*1090\*460mm，重量：138KG 容积：170升 1、材质：具有38mm隔离气层的且厚度≥1.0mm优质冷轧钢板双壁结构，可有效隔离热源，经过点焊接，非铆结构，使用寿命更长，防火性更好。 2、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 3、层板具有100公斤承重力；独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。防漏液槽高度为51mm符合EPA要求。 4、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 5、内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 | 台 | 4 |  |  |
| PP试剂柜 | 规格：900\*450\*1800 材质：主体采用厚8mm瓷白色PP(聚丙烯)板制作，上玻下门，内置三块活动层板一块固定层板，把手合页天蓝色 | 套 | 14 |  |  |
| PP酸碱柜 | 规格：1090\*460\*1650 材质： 1、主体采用8mm厚进口优质纯料PP(聚丙烯)板制作，抗强酸强碱，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 2、对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成。 连接部分无金属部件，没有外露螺钉，连接装置均为抗化学腐蚀不锈钢部件与非金属材料。 配件： 合页（铰链）、碰珠、锁壁均采用PP材质制作而成。 拉手采用同柜体材料PP制作成型，拉手为U型麻面蓝色。 柜门配置双锁，为提高操作安全度，柜门还可以使用挂锁提供额外的防护。 特点： 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 降低环境污染，维护使用者的健康。 可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等，保护操作者及周围人群安 全。具有十年以上的使用寿命。 | 套 | 7 |  |  |
| 7 |  | 高压风机 | 15000m3/h，余压1000Pa，功率380V/11kw | 台 | 1 |  |  |
| **合计金额** | | | | | | **元（大写：）** | |