云南医药健康职业学院动物病综合防治实训室设备
采购竞争性谈判文件
现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司前来参与报价。
1、 竞谈报价 
（1） 报价清单 
	序号
	仪器设备名称
	参考技术参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	动物血液分析仪
	1、适用动物种类：小鼠、大鼠、狗、兔、猪、猴、猫、马、牛、山羊、绵羊等动物
2、测试速度：≥38个测试/小时；
3、检测模式及用血量：全血模式用血量≤9ul，；末梢血预稀释模式用血量≤20ul
4、检测原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB
5、可测项目：WBC、Neu#、Neu%、Eos#、Eos%、Lym#、Lym%、Mon#、Mon%、RBC、HGB、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、HCT、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC
6、检测对象：多种动物的独立定量分析参数，
7、屏幕显示：≥8.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏，可同屏显示所有参数和直方图
8、具有文字报警信息功能：可提供白细胞、红细胞、血小板三大类报警
9、WBC线性范围：0~99.9×109/L
10、PLT线性范围：0~2999×109/L
11、 重复性：WBC≤ 3.0%，RBC≤ 2.0%，HGB≤ 2.0%，MCV≤ 1.0%，PLT≤ 6.0%
12、仪器主机数据存储量≥100000个检测结果；
13、质控和校准：可提供配套的质控品和校准品；
14、具有试剂温控技术，有效解决低温计数不准和易堵孔的问题，实现低温环境用户稳定检测；
15、数据接口：≥4个USB接口，支持USB接口的打印机、外置条码扫描器、WIFI适配器、鼠标和键盘；
16、报告打印：配备高效热敏打印机，多种中英文报告任选；
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	2
	动物生化分析仪
	1.检测物种包含：内置犬，猫，马，牛，禽类，雪貂，兔，大鼠，小鼠，沙鼠，仓鼠，豚鼠，猴，猪，迷你猪，山羊，绵羊，羊驼，美洲驼，骆驼，象，海豚，小熊猫，海龟，陆龟，蜥蜴，蛇参考范围
2.样本类型  血浆、血清、全血
3.检测时间约 ＜12分钟完成
4.检测通量130 指标/小时
5.温控精度 37℃±0.1℃
6.工作环境温度：15~32℃  
7.储存环境温度：-10-50℃ , 
8.光源氙闪光灯，20 年使用寿命
9.光路大于5个检测波段，比色法，透射比浊法，散射比浊法
10.操作界面支持中英文操作， LCD 
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	3
	兽用监护仪
	1． 监测参数齐全：心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率；
多导联同步心电算法，检测更准确， 
2． 多导联信号质量显示：白、红、橙、黄、绿五种颜色分别对应极差、差、一般、好、优五个信号质量等级；
3． 动物血压算法，测量快速，具有手动、周期、快速，序列四种工作模式，且标配五个不同尺寸的袖带；
4． 血氧数值更精准，测量范围0.05~69.00%；
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	4
	PCR仪
	[bookmark: _GoBack]1. 样本容量 96*0.2ml  12*8连排管  96孔板（无裙板）
2.温度范围 4℃~99℃
3.TAS技术应用 
4.热盖温度范围50℃~110℃可调                                                                                          5.模块温度均匀性：≤ ±0.1℃                                                                                                                         6.温度准确度：≤ 0.1℃
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	动物超声仪
	一、1.产品名称：动物彩色多普勒超声诊断仪
1.1结构型式：便携式或推车式
2.用途说明及货物要求：
2.1适用于宠物医院、诊所、动物园、养殖/繁殖基地和各种科研单位等各种需求的超声检查。
3. 主要用于：狗，猫，马，牛，羊等多种动物临床腹部，心脏，小器官，外周血管，经直肠，肌肉骨骼，术中等检查。
4、方向能量多普勒
5、梯形成像
6、拓宽角度成像
7、2B/4B成像模式
8、实时三同步单元：二维、彩色多普勒、频谱多普勒可同时同屏实时显示
9、中文操作及显示界面，中英文输入可选
10、声功率可视可调，单位≥2种可选
11、快捷按键：≥3个，可自定义检查模式或功能调用等
12、电影回放：每个文件最大可回放图像≥2000帧
13、监视器： 15英寸，高清逐行扫描显液晶示器
14、TGC≥8段
15、机身自带探头插座≥2个及放置槽≥2个
16、探头工作频率范围不低于：2.0－12.0MHz
17、主机内置硬盘≥400G
18、USB接口≥2个
19、系统具备自动冻结：≥3种时间
二、探头
1、微凸阵探头：频率4.5-7.5 MHz. 
线阵探头，频率5.OMHZ-12MHZ.
2、配置探头基波频率≥3种可调、具备谐波功能
三、二维成像模式
1、灰阶：256
2、TGC：8段可调
3、线密度：可视可调
4、平滑：≥3级，可视可调
5、伪彩：≥5级，可视可调
6、动态范围可视可调：30-180dB
7、声束偏转功能：具备
8、斑点柔化技术：≥6档，可视可调
10、显示深度：1.8－25cm可视可调
11、实时动态聚焦最大焦点数：≥3个焦点，位置连续可调可选
四、M模式
1、B/M模式布局：≥2种可调
2、M灰阶：≥21级，可视可调
3、扫描速度≥4档可调
4、M型放大功能：可对感兴趣的区域做取样放大
5、M伪彩：≥5级，可视可调
五、彩色成像模式
1、彩色频率：≥3种，可视可调
2、彩色偏转：具备
3、彩色优先：≥80级，连续可调
4、彩色图谱：≥8级，可视可调
5、彩色余辉：≥6级，可视可调
6、彩色声功率：≥50级可视可调
六、频谱多普勒模式
1、采样容积角度校正：-75°～75°
2、※取样容积：0.5mm-20mm可调
3、频谱频率：≥3种可调
4、基线：≥±15级可调
5、频谱声功率：≥50级可调
6、频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PSV、EDV、MN、ACC、RI、PI、S/D、HR等各种数据。
七、测量
1、一般测量距离、面积、轨迹长度、直方图、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、颈部透明层、频谱描迹、阻力指数/搏动指数等
3、动物专用测量软件包，包括外周血管、心脏、腹部、生殖系统、小器官、颈动脉计测软件
4、动物专业体标≥10种
5、用户可编程公式和表格，体积单位、距离单位、时间单位、包络类型可选择。
八、图文管理系统
1、硬盘储存：500G
2、电影回放：最大可回放1000帧
3、存储的单帧或电影文件不需转换格式，可直接转存U盘并在电脑上读出，格式为：AVI、JPG、BMP 
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	合计金额
	
	元（大写：   ）



注意事项：
1. 报价包含：包含人工费、材料费、安装调试费、运输费、利润和税金(增值税)、质保期维护等所发生的全部费用。
2. 附件中的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供详细的产品介绍、技术参数、报价清单；
（1）竞谈文件需提供产品技术偏离表；
3.现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。
（2） 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。
（三）报价文件附件清单如下：
包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：
（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；
（2）全套报价文件请依次装订
	1.报价表（报价一览表、分项报价表）
	2.法定代表人资格证明书

	3.法定代表人授权委托书
	4.资质证明文件

	5.报价人基本情况表
	6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同

	7.无不良记录承诺书
	8.近三年的财务报表和审计报告

	9.近三年（12月份）增值税完税证明
	10.售后服务承诺书、质量保证承诺书


（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。
（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。
（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金
1、本项目收取竞谈保证金：￥5000元（大写：伍仟元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版（无需密封）与竞谈文件（需密封）一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。
2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行
3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：
（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。
4、退还竞谈保证金的情形
（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求
1.营业执照要求：
（1）报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。
（2）本项目不接受联合体投标。
2.财务状况要求：
报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表和审计报告，并加盖公司公章。
3.信用要求：
未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

四、其他说明
1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。
2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。
3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。
4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。
5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。
代理费收费比例见下表：
	《云南省招标代理服务收费指导标准》

	计价金额
	服务类型

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	
	费  率

	100万及以下
	1.5%

	100—500万元(含)
	1.3%
	1.3%
	1%

	500—1000万元(含)
	1%
	0.5%
	0.7%

	1000—5000万元(含)
	0.7%
	0.4%
	0.4%

	5000万元—1亿元(含)
	0.25%
	0.1%
	0.25%

	1亿元—5亿元(含)
	0.05%

	5亿元—10亿元(含)
	0.035%

	10亿元以上
	0.008%



五、竞谈文件投递信息和评审信息
1.竞谈文件投递信息
（1）文件递交截止时间：2026年8月17日17:00前；(可提前提交)
（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云翰楼4楼405。
2.评审信息	
（1）竞谈评审时间：2026年8月18日上午9:00； 
（2）评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云翰楼4楼404。
3.联系方式
（1）项目负责人：杨老师13769491020；
（2）采购单位联系电话：刘老师13769105387；
（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989；
（4）监审联系电话：菊老师13608719126。
                                     
                                       采购单位：云南医药健康职业学院       
招标代理机构：云南景通招标代理有限公司 
2026年8月10日
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