**云南医药健康职业学院富民校区窗帘采购**

**竞争性谈判文件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司前来参与报价。

1. **邀请报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参考技术参数 | 预估数量 | 单位 | 成品比例 | 单价（元） | 总价（元） | 面料参考图片 |
| 1 | 学生公寓 窗帘布 | 1.高精密物理布遮光布，成份:100%聚脂纤维，克重≥380g/㎡，遮光率≥95%，静电处理，符合GB/T4669-2008要求。 2.面料PH值4.0-9.0；GB/T7573-2009.防霉等级≤2级.(GB/T24346-2009.)致敏性分散染料:0. 3.防紫外线性能:UPF≥50,符合GB/T18830-2009标准要求: 4.甲醛含量(mg/kg):≤20:水洗尺寸变化率:经向-4%~＋3%，纬向-4%~＋3%. 5可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用，无异味，无污染; 6.窗帘面料:阻燃B1级:符合GB/T5455-2014 标准要求: 7.耐光色牢度≥4-5级 : 8.撕破强力(N)经向≥330N 纬向≥340N.(GB/T3917.2-2009) 9.工艺要求:挂钩式，1:2褶皱比例:两边5cm折边;高温挂烫定型， 线透均匀平直，侧边不扭斜。 | 8000 | ㎡ | 1：1.8 |  |  |  |
| 2 | 教学楼、办公楼窗帘布 | 1.正反面同色遮光布，成份:100%聚脂纤维，克重≥380g/㎡，遮光率≥70%，静电处理，符合GB/T4669-2008要求。 2.面料PH值4.0-9.0 GB/T7573-2009.附黄变≥4.:防霉等级≤2级.(GB/T24346-2009.)致敏性分散染料:0. 3.防紫外线性能:UPF≥50,符合GB/T18830-2009标准要求: 4.甲醛含量(mg/kg):≤20:水洗尺寸变化率:经向-4%~＋3%，纬向-4%~＋3%. 5可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用，无异味，无污染; 6.窗帘面料:阻燃B1级:符合GB/T5455-2014 标准要求: 7.耐光色牢度≥4-5级 : 8.撕破强力(N)经向≥330N 纬向≥340N.(GB/T3917.2-2009) 9.工艺要求:挂钩式，1:2褶皱比例:两边5cm折边;高温蒸汽定型， 线透均匀平直，侧边不扭斜。 | 6000 | ㎡ | 1：1.8 |  |  | 以现场实际选样为准 |
| 3 | 静音滑轨 | 1.抗拉强度Rm(N/mm)≥233； 2.规定非比例延仲强度Rp0.2(N/mm²)≥197； 3.断后仲长率 A50(%)≥10; 4.耐盐雾腐蚀性(320h)≥10级； 5.阳极氧化局部膜厚≥11； 6.漆膜局部膜厚≥0.1mm； 7.复合膜局部膜厚≥1mm； 8.漆膜硬度≥311HR； 9.耐盐酸性:复合膜表面无气泡或其他明显变化 10.耐碱性≥10级； 11、整体壁厚(mm)≥2； | 实际长度 | 米 | 实际长度 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |

**具体窗帘长度测算表可查看附件。**

以上报价包含：人工费、利润、税费、安装及调试、质保期维护等一切费用。

**二、报价方式：竞价谈判**

**三、合格竞谈方的要求**

**1.营业执照要求：**

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

**2.财务状况要求：**

报价人财务状况良好，提供近三年的财务审计报告，并加盖公司公章。

**3.信用要求：**

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

**4.报价文件附件清单如下：**

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

**（2）全套报价文件请依次装订**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务审计报告/个体工商户必须提供财务承诺函、依法纳税或缴纳社保的承诺函 |
| 9.近三年（12月份）完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

**四、其他说明**

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3.为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.不接受落后淘汰设备配件（产品）。

5.本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取代理服务费。

代理费收费比例见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额  （万元） | 服务类型 | | |
| 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 费 率 | | |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

**五、竞谈文件投递信息和评审信息**

**1.竞谈文件投递信息**

**（1）文件递交截止时间：2025年7月10日下午16:00；(可提前提交)**

**（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。**

**2.评审信息**

**（1）竞谈评审时间：2025年7月11日下午14:30；**

**（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。**

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师18787637903。

（2）采购单位联系电话：杨老师 18288628865。

（3）招标代理联系电话：陈老师18288870472。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年7月3日